# インストール

CUPS は、既にインストールされていて、正常に動作しているものとして説明します。
途中のブラウザを起動するまでの作業は必ず root でログイン あるいは su コマンドでユーザを root に変更してから行ってください。

このページの先頭へ
1. CUPSを再起動します。

   /etc/rc.d/init.d/cups restart

   を実行し、 コピーした ppd ファイルを CUPS に認識させてください。

2. ブラウザを起動し、下記のアドレスにアクセスして、管理画面を開きます。
   なお、これ以降のブラウザを使った操作は、root のパスワードが必要になりますが、 一般ユーザとしてログインした状態でも可能です。
   - フィルタをインストールするコンピュータでブラウザを起動した場合、 ここを開きます。
   - 別のPCでブラウザを起動した場合、http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/にアクセスしてください。
     xxx.xxx.xxx.xxxの部分には、フィルタをインストールするコンピュータ名かIPアドレスを 当てはめてください。

     例：http://192.168.0.1:631/

   正しくアクセスできた場合、右のような画面が表示されます。（画像をクリックすると拡大表示します） 表示された中の“プリンタ管理”をクリックしてください。
3. 右のような画面が表示されます。
   この画面の下の方にある“プリンタ追加”と書かれた画像をクリックしてください。
   既に他のプリンタがインストールされている場合は、 そのプリンタに関する情報などが表示されている場合もあります （インストール完了時の画面を参照してください）。
4. 右の画面のように、ユーザ名とパスワードが要求されます。
   ここでは、ユーザ名として“root”、パスワードには root でログインするときに 使われるパスワードを入力してください。
   このページの先頭へ
5. ユーザ名とパスワードが受け付けられますと、プリンタ情報を入力する画面に変わります。
   ここで表示されている入力欄のうち“名前”の欄にはプリンタを識別する名前を入力します。 （右図の例では“CBM1000”と入力されています）
   他のプリンタがインストールされている場合、“名前”は同一にならないようにしなければなりません。 また、“名前”にスペースが含まれていますと、コンソール（端末など）から lpoption コマンドなどを 入力する場合に面倒になりますので、なるべくスペースを含まないようにしたほうが良いでしょう。
   “場所“や“説明”の欄は任意です。何も入力しなくてもかまいません。
   各欄の入力が終わりましたら、入力欄の下にある“次へ”をクリックしてください。
6. 入力された名前が受けつけられますと、右の画面が表示されます。
   ここでは、実際にプリンタが接続されたポートを“デバイス”で表示されているリストの中から選び、 下にある“次へ”をクリックしてください。
7. 右のような画面が表示され、プリンタメーカーなどの一覧が表示されます。
   一覧に表示されるプリンタのメーカーは Linux のディストリビューションや インストールされているプリンタの種類によって異なります。
   表示されたファイルの中から、“CITIZEN”を選び、下の“次へ”をクリックしてください。
   このページの先頭へ
8. 右のような画面が表示され、機種が表示されます。
   右の図では、CBM1000 と CD-S500 の ppd ファイルがが既に指定された ディレクトリにコピーされているときに表示されます。
   一覧の中から、インストールする機種を選んでから、“次へ”をクリックしてください。
9. 右の画面が表示されましたら、インストールは終了です。上部のメニューにある“プリンタ”を クリックしてください。
10. 右図のように、インストールしたプリンタに関する項目が表示されていることを確認してください。
    右図は、CBM1000 を“CBM1000”という名前でインストールした時の画面です。
    この後、“印刷設定”をクリックして用紙サイズなどを設定してください。
    また必要に応じて、“デフォルトプリンタ”に設定してください。
    このページの先頭へ